»Alma« avtošola oz. šola vožnje

**VW GOLF 8 / 1.5 / TSI**

Vrsta vozila: osebni avtomobil (5 oseb)

Vrsta goriva: **benzin**

Poraba goriva: **med 5 in 6** l/100km

Masa vozila (kg): 1331 oz. **1,4tone**

Največja dovoljena masa (kg): 1830

Delovna prostornina motorja (kubični cm): 1498 oz. **1500 kubičnih cm** oz. **1,5litra**

Moč motorja: **110 kW** ali **150 KM**

**Mere vozila (m):**

Dolžina: **4,284** Širina: **1,789** Višina: **1,491**

**Svetila oz. luči:**

Stikalo: ENO ZA LUČI

* **0** dnevne luči 30% osvetlitev
* **AUTO** oz. **dnevne** luči, v tunelu osvetljujejo armaturno ploščo in svetijo na zadnji strani,
* **parkirne** ali **pozicijske** luči,
* **kratke** ali **zasenčene** luči,
* **POSEBEJ ZA: meglenke** (sprednje, zadnje; - glej kontrolne luči; uporaba)

Ročica:

* **dolge** luči (vklopi najprej kratke luči; glej kontrolno lučko), samodejen preklop!
* **pozdravne** luči,
* desni in levi **smernik**;

Stikalo:

* **varnostne utripalke**;

Menjalnik:

* luč za **vzratno** vožnjo (bele barve);

Delovna zavora:

* **STOP** luč (rdeče barve);

PS: samodejno za uravnavanje **višine** luči oz. žarometov,

Tudi luč za osvetljevanje **notranjega prostora**,

Tudi luč **nad** zadnjo **registrsko tablico**;

Obvezna oprema (v prtljažniku):

-rezervne **žarnice**, -**prva pomoč** (do 5 let), -**varnostni trikotnik**, -**rezervno kolo** (ožje, max. 80 km/h), ali set za popravilo pnevmatike, -varnostni **odsevni telovnik** (obvezno na avtocesti in hitri cesti),

(snežne verige: so obvezne, če je pozimi letna guma najmanj 3 mm; na pogonska kolesa- verige)

**Pokrov motorja** (odpre se v notranjosti avtomobila, ima še varnostni zatič pod pokrovom):

**---zavorna** tekočina, ---tekočina za čiščenje **vetrobranskega stekla**, ---**hladilna** tekočina, ---**motor**;

**---motorno olje** (dolivanje na zgornjem delu motorja in merjenje z merilno palico), ---**akumulator**,

**Pritisk v zračnicah**: cca. **2,4 do 2,7 bar**-a, polna obremenitev 2,4 do 2,7 bara (glede na obremenitev; poglej voznikova vrata ali pokrov za točenje goriva )

**Profil gume**: -letni: **1,6mm** –zimski: **3mm** (15 november, 15 marec)

TEORETIČNO:

Kako se zamenja pnevmatika (guma)? Kaj storiti pri rošenju sprednjega in zadnjega stekla? Kazalci na armaturni plošči! Luči na armaturni plošči (rdeče in oranžne)! Kako na črpalki (posoda za gorivo je 60l)! Zavore ABS (anti blokirni sistem). ESP –(skrbi za stabilnost vozila). Uporaba vzvratne kamere. Brisalci!